microseconds

0 2 4 6 8 10 12 14

ADC channel

0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

/ ndf

2χ 2.249 / 4 Prob 0.6901 p0 0.7422 ± -0.9554 p1 0.2686 ± 142.1 ± ±

Retta di calibrazione

num. punti

0 2 4 6 8 10 ang coeff [bin/time]

0 20 40 60 80 100 120 140 160 / ndf 2χ 9.255 / 6 Prob 0.1597 p0 1.351±

137.1 p1 0.1503 ± 0.2486 ±

Andamento del coeff. angolare per il primo gruppo di punti

num. punti

0 2 4 6 8 10 12 ang coeff [bin/time]

0 20 40 60 80 100 120 140 / ndf

2χ 0.266 / 6 Prob 0.9996 p0 0.3669 ± 140.7 p1 0.04289 ± 0.2486 ± ±

Andamento del coeff. angolare per il secondo gruppo di punti

num. punti

0 1 2 3 4 5 6 7 8 ang coeff [bin/time]

0 20 40 60 80 100 120 140 160 / ndf

2χ 3.542 / 4 Prob 0.4715 p0 0.512±

146.1 p1 0.07371 ± -0.3356 ±

Andamento del coeff. angolare per il terzo gruppo di punti

num. punti

0 1 2 3 4 5 6 7 ang coeff [bin/time]

0 20 40 60 80 100 120 140 / ndf

2χ 22.27 / 3 Prob 5.72e-05 p0 0.7172 ± 127.7 p1 0.118±

1.453 ± Andamento del coeff. angolare per il quarto gruppo di punti