high voltage / V

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 scintillatore n. 2 -- discrimination threshold = 18 mV